<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="xilinx_devices_V6">
<description>v1.05 Xilinx FPGAs</description>
<packages>
<package name="TQ144">
<description>&lt;b&gt;TQ144 TQG144&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dp_devices">
<packages>
<package name="HEADER_PRG_1X06">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PANASONIC_D">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<packages>
<package name="TP08R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="RecDigi_share">
<packages>
<package name="UP1B">
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;, 5 lead</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="raspberrypi">
<description>&lt;h1&gt;&lt;a href="http://www.raspberrypi.org/"&gt;Raspberry Pi Board&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;
&lt;h2&gt;Changelog&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;2014-01-25: Added RasPi Model B Rev 2&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;2012-01-29: Initial version from Jacques&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;h2&gt;Licence&lt;/h2&gt;
This library stands under the &lt;a href="http://www.ohwr.org/projects/cernohl/wiki"&gt;CERN Open Hardware Licence&lt;/a&gt;.

&lt;h2&gt;Authors:&lt;/h2&gt;
&lt;a href="http://www.steffenvogel.de"&gt;Steffen Vogel&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.raspberrypi.org/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=9306"&gt;Jacques Lagnel&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;Links&lt;/h2&gt;
&lt;a href="http://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2012/12/Raspberry-Pi-Mounting-Hole-Template.png"&gt;Mounting Holes&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals"&gt;GPIO Description&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="http://openlab.com.au/wp-content/uploads/2013/04/Raspberry_Pi_Dimensions.png"&gt;Dimensions&lt;/a&gt;</description>
<packages>
<package name="RPI-B-V2SHIELD3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="saig">
<packages>
<package name="ADC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="BU-SMA-H">
<description>FEMALE &lt;b&gt;SMA CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="xilinx_devices_V6" package="TQ144" value="6SLX9TQG144"/>
<element name="J2" library="dp_devices" package="HEADER_PRG_1X06" value="JTAG_PROG"/>
<element name="R19" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP37" library="testpad" package="TP08R" value="PTR1TP08R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="PANASONIC_D" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="RecDigi_share" package="UP1B" value="2.2uH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC8" library="RecDigi_share" package="SOT23-5" value="LM3674-1.2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="raspberrypi" package="RPI-B-V2SHIELD3" value="RBP-B-V23"/>
<element name="U$2" library="saig" package="ADC" value="ADC"/>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="10K"/>
<element name="X1" library="con-coax" package="BU-SMA-H" value="BU-SMA-H">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="PWR" library="con-lstb" package="MA03-1" value="PWR">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SYNCHRO" library="con-lstb" package="MA03-1" value="sync">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="P3"/>
<contactref element="U1" pad="P13"/>
<contactref element="U1" pad="P25"/>
<contactref element="U1" pad="P49"/>
<contactref element="U1" pad="P54"/>
<contactref element="U1" pad="P68"/>
<contactref element="U1" pad="P77"/>
<contactref element="U1" pad="P91"/>
<contactref element="U1" pad="P96"/>
<contactref element="U1" pad="P108"/>
<contactref element="U1" pad="P113"/>
<contactref element="U1" pad="P130"/>
<contactref element="U1" pad="P136"/>
<contactref element="U1" pad="P3"/>
<contactref element="U1" pad="P13"/>
<contactref element="U1" pad="P25"/>
<contactref element="U1" pad="P49"/>
<contactref element="U1" pad="P54"/>
<contactref element="U1" pad="P68"/>
<contactref element="U1" pad="P77"/>
<contactref element="U1" pad="P91"/>
<contactref element="U1" pad="P96"/>
<contactref element="U1" pad="P108"/>
<contactref element="U1" pad="P113"/>
<contactref element="U1" pad="P130"/>
<contactref element="U1" pad="P136"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="-"/>
<contactref element="U$1" pad="P1_6"/>
<contactref element="U$1" pad="P1_20"/>
<contactref element="U$1" pad="P1_25"/>
<contactref element="U$1" pad="P1_9"/>
<contactref element="U$1" pad="P1_14"/>
<contactref element="U$1" pad="P1_25"/>
<contactref element="U$1" pad="P1_14"/>
<contactref element="U$1" pad="P1_9"/>
<contactref element="U$1" pad="P1_20"/>
<contactref element="U$1" pad="P1_6"/>
<contactref element="U$2" pad="1-12"/>
<contactref element="U$2" pad="1-14"/>
<contactref element="U$2" pad="1-16"/>
<contactref element="U$2" pad="1-18"/>
<contactref element="U$2" pad="1-20"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="SYNCHRO" pad="1"/>
<contactref element="PWR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U1" pad="P103"/>
<contactref element="U1" pad="P86"/>
<contactref element="U1" pad="P76"/>
<contactref element="U1" pad="P135"/>
<contactref element="U1" pad="P125"/>
<contactref element="U1" pad="P122"/>
<contactref element="U1" pad="P31"/>
<contactref element="U1" pad="P18"/>
<contactref element="U1" pad="P4"/>
<contactref element="U1" pad="P63"/>
<contactref element="U1" pad="P42"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="P73"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1-10"/>
<contactref element="U$2" pad="1-8"/>
<contactref element="U$2" pad="1-6"/>
<contactref element="U$2" pad="1-4"/>
<contactref element="U$2" pad="1-2"/>
<contactref element="PWR" pad="2"/>
<contactref element="PWR" pad="3"/>
</signal>
<signal name="1.2V">
<contactref element="U1" pad="P19"/>
<contactref element="U1" pad="P128"/>
<contactref element="U1" pad="P89"/>
<contactref element="U1" pad="P52"/>
<contactref element="U1" pad="P28"/>
<contactref element="L3" pad="P$2"/>
<contactref element="C13" pad="+"/>
<contactref element="IC8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P106"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P107"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P110"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="TP37" pad="TP"/>
<contactref element="U1" pad="P109"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC8" pad="5"/>
<contactref element="L3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U$1" pad="P1_1"/>
<contactref element="U$1" pad="P1_17"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U$1" pad="P1_4"/>
<contactref element="U$1" pad="P1_2"/>
</signal>
<signal name="ENB3">
<contactref element="U1" pad="P2"/>
<contactref element="U$2" pad="2-9"/>
</signal>
<signal name="MOSI3">
<contactref element="U1" pad="P5"/>
<contactref element="U$2" pad="2-10"/>
</signal>
<signal name="MISO3">
<contactref element="U1" pad="P6"/>
<contactref element="U$2" pad="2-11"/>
</signal>
<signal name="ENB2">
<contactref element="U1" pad="P7"/>
<contactref element="U$2" pad="2-12"/>
</signal>
<signal name="MOSI2">
<contactref element="U1" pad="P8"/>
<contactref element="U$2" pad="2-13"/>
</signal>
<signal name="MISO2">
<contactref element="U1" pad="P9"/>
<contactref element="U$2" pad="2-14"/>
</signal>
<signal name="ENB1">
<contactref element="U1" pad="P10"/>
<contactref element="U$2" pad="2-15"/>
</signal>
<signal name="MOSI1">
<contactref element="U1" pad="P11"/>
<contactref element="U$2" pad="2-16"/>
</signal>
<signal name="MISO1">
<contactref element="U1" pad="P12"/>
<contactref element="U$2" pad="2-17"/>
</signal>
<signal name="ENB5">
<contactref element="U1" pad="P137"/>
<contactref element="U$2" pad="2-3"/>
</signal>
<signal name="MOSI5">
<contactref element="U1" pad="P138"/>
<contactref element="U$2" pad="2-4"/>
</signal>
<signal name="MISO5">
<contactref element="U1" pad="P139"/>
<contactref element="U$2" pad="2-5"/>
</signal>
<signal name="ENB4">
<contactref element="U1" pad="P140"/>
<contactref element="U$2" pad="2-6"/>
</signal>
<signal name="MOSI4">
<contactref element="U1" pad="P141"/>
<contactref element="U$2" pad="2-7"/>
</signal>
<signal name="MISO4">
<contactref element="U1" pad="P142"/>
<contactref element="U$2" pad="2-8"/>
</signal>
<signal name="CLK4">
<contactref element="U1" pad="P134"/>
<contactref element="U$2" pad="2-2"/>
</signal>
<signal name="CLK5">
<contactref element="U1" pad="P132"/>
<contactref element="U$2" pad="2-1"/>
</signal>
<signal name="CLK3">
<contactref element="U1" pad="P15"/>
<contactref element="U$2" pad="2-18"/>
</signal>
<signal name="CLK2">
<contactref element="U1" pad="P17"/>
<contactref element="U$2" pad="2-19"/>
</signal>
<signal name="CLK1">
<contactref element="U1" pad="P22"/>
<contactref element="U$2" pad="2-20"/>
</signal>
<signal name="SUSPEND">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="P105"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U$1" pad="P1_3"/>
<contactref element="U1" pad="P83"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U$1" pad="P1_5"/>
<contactref element="U1" pad="P85"/>
</signal>
<signal name="MISORPI">
<contactref element="U$1" pad="P1_21"/>
<contactref element="U1" pad="P98"/>
</signal>
<signal name="MOSIRPI">
<contactref element="U$1" pad="P1_19"/>
<contactref element="U1" pad="P99"/>
</signal>
<signal name="ENBRPI">
<contactref element="U$1" pad="P1_24"/>
<contactref element="U1" pad="P97"/>
</signal>
<signal name="CLKRPI">
<contactref element="U1" pad="P95"/>
<contactref element="U$1" pad="P1_23"/>
</signal>
<signal name="PPS2">
<contactref element="SYNCHRO" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="P78"/>
<contactref element="U$2" pad="1-3"/>
</signal>
<signal name="LOCK2">
<contactref element="SYNCHRO" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="P79"/>
<contactref element="U$2" pad="1-1"/>
</signal>
<signal name="CLK_IN">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P51"/>
</signal>
<signal name="CLK_OUT">
<contactref element="U1" pad="P56"/>
<contactref element="U$2" pad="1-19"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
