<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>3v3</text>
<text>GND</text>
<text>1    37
2    36
3    35
4    34
5    33
6    32
7    31
8    30</text>
<text>Arduino
Mega</text>
<text>GPIO</text>
<text>5v</text>
<text>12v</text>
</plain>
<libraries>
<library name="igps">
<packages>
<package name="CG75MS">
</package>
<package name="SMBJ">
</package>
<package name="GPS15L">
</package>
</packages>
</library>
<library name="saig">
<packages>
<package name="DS1308">
</package>
<package name="S8421-45R">
</package>
<package name="CRCW603">
</package>
<package name="TC7W241FUTE12LF">
</package>
<package name="T384C03">
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MM20SS">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="raspberrypi">
<description>&lt;h1&gt;&lt;a href="http://www.raspberrypi.org/"&gt;Raspberry Pi Board&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;
&lt;h2&gt;Changelog&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;2014-01-25: Added RasPi Model B Rev 2&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;2012-01-29: Initial version from Jacques&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;h2&gt;Licence&lt;/h2&gt;
This library stands under the &lt;a href="http://www.ohwr.org/projects/cernohl/wiki"&gt;CERN Open Hardware Licence&lt;/a&gt;.

&lt;h2&gt;Authors:&lt;/h2&gt;
&lt;a href="http://www.steffenvogel.de"&gt;Steffen Vogel&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.raspberrypi.org/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=9306"&gt;Jacques Lagnel&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;Links&lt;/h2&gt;
&lt;a href="http://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2012/12/Raspberry-Pi-Mounting-Hole-Template.png"&gt;Mounting Holes&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals"&gt;GPIO Description&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="http://openlab.com.au/wp-content/uploads/2013/04/Raspberry_Pi_Dimensions.png"&gt;Dimensions&lt;/a&gt;</description>
<packages>
<package name="RPI-B-V2-SHIELD2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel-2005">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
ATmega640/1280/1281/2560/2561&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com

&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by hendryczek@gmx.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TQFP100">
<description>&lt;b&gt;100-lead Thin Quad Flat Pack Package Outline&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SmartPrj">
<packages>
<package name="RESONATOR">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA04-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT25">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]&lt;br&gt;
Source: http://www.taiwansemi.com .. 5205_0409c.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jicamarca">
<description>&lt;h1&gt;Jicamarca Library&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;
&lt;i&gt;Creado por Jorge Ortiz, 2013.09.13&lt;/i&gt;
&lt;h2&gt;Descripción&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt; Esta librería de Eagle 5.9 incluye los diferentes dispositivos que se usan en todos los proyectos en Jicamarca, a excepción de los que estan incluídos por defecto en las librerias de instalación de Eagle.
&lt;p&gt; Uso: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Para añadir nuevos dispositivos, se puede abrir la librería en eagle y añadir los dispositivos, símbolo y/o paquetes correspondiente manualmente&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Para añadir nuevos dispositivos desde otras librerías&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Bajarse la libraría correspondiente de Internet y abrirla en Eagle Control Panel&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;File &gt; Export &gt; Script (Creará un script con todas las partes de la librería)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Script &gt; lbrdump.ulp &gt; [Script Exportado en paso anterior] (Creará un script por cada parte)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Añadir la librería, el export, y las partes a SVN&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Copiar solo las partes necesarias al directorio jocamarca_library/all_parts&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Nota que algunos devices incluyen sus propios símbolos y multiples paquetes, añadir esos también aun si no se usan.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Desde Eagle Control Panal, abror la librería jicamarca.lbr&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Hacer Run &gt; Script &gt; [Paquetes por importar]&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Hacer Run &gt; Script &gt; [Símbolos por importar]&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Hacer Run &gt; Script &gt; [Devices por importar]&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Comprobar que los nuevos dispositivos estan en la librería&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Hacer Rename al device para ponerle un prefix adecuado (IC_, CONN_, RES_, etc..) y guardar los cambios&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Hacer un commit en SVN a la nueva versión actualizada de la librería&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;
Scripts originales e instrucciones bajados de &lt;a href="http://dangerousprototypes.com/docs/Dangerous_Prototypes_Cadsoft_Eagle_parts_library#Library_helper_scripts"&gt;Dangerous Prototypes&lt;/a&gt;.</description>
<packages>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0605">
</package>
<package name="BU-SMA-H">
<description>FEMALE &lt;b&gt;SMA CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="UP1B">
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="24QFN">
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="BU-SMB-V">
<description>FEMALE &lt;b&gt;SMB CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall&lt;p&gt;
distributor RS 112-2993</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="GAP1" library="igps" package="CG75MS" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="F2723CT-ND"/>
<attribute name="MANF#" value="CG75MS"/>
<attribute name="MANF" value="Littelfuse Inc."/>
</element>
<element name="D1" library="igps" package="SMBJ" value="3.3v">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DIGIKEY#S" value="3.3v:SMBJ3V3-E3/52:SMBJ3V3-E3/52GICT-ND"/>
<attribute name="MANF#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANF" value="Vishay Semiconductor"/>
</element>
<element name="X1" library="jicamarca" package="BU-SMA-H" value="CONN-SMABU-SMA-H">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANF#" value="132136"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="ACX1232-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Amphenol Connex"/>
</element>
<element name="U2" library="saig" package="DS1308" value="DS1308">
<attribute name="MOUSER#" value="700-DS1308U-3+"/>
<attribute name="MANF#" value="DS1308U-3+"/>
<attribute name="MANF" value="Maxim Integrated"/>
</element>
<element name="J1" library="saig" package="S8421-45R" value="">
<attribute name="DIGIKEY#" value="952-1737-1-ND"/>
<attribute name="MANF#" value="S8421-45R"/>
<attribute name="MANF" value="Harwin Inc"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="MM20SS" value="32.768k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="SOD123" value="MBR0520LT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="SOD123" value="MBR0520LT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="saig" package="CRCW603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DIGIKEY#S" value="4.02:CRCW06034R02FKEA:541-4.02HHCT-ND|10:CRCW060310R0JNEA:541-10GCT-ND|120:CRCW0603120RJNEA:541-120GCT-ND"/>
<attribute name="MANF#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANF" value="Vishay Dale"/>
</element>
<element name="C1" library="jicamarca" package="C0402" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="jicamarca" package="C0402" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="jicamarca" package="C0402" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="jicamarca" package="C0402" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="jicamarca" package="BU-SMA-H" value="CONN-SMABU-SMA-H">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANF#" value="132136"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="ACX1232-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Amphenol Connex"/>
</element>
<element name="X4" library="jicamarca" package="BU-SMA-H" value="CONN-SMABU-SMA-H">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MANF#" value="132136"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="ACX1232-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Amphenol Connex"/>
</element>
<element name="J2" library="raspberrypi" package="RPI-B-V2-SHIELD2" value=""/>
<element name="R3" library="saig" package="CRCW603" value="120">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DIGIKEY#S" value="4.02:CRCW06034R02FKEA:541-4.02HHCT-ND|10:CRCW060310R0JNEA:541-10GCT-ND|120:CRCW0603120RJNEA:541-120GCT-ND"/>
<attribute name="MANF#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANF" value="Vishay Dale"/>
</element>
<element name="R4" library="saig" package="CRCW603" value="120">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DIGIKEY#S" value="4.02:CRCW06034R02FKEA:541-4.02HHCT-ND|10:CRCW060310R0JNEA:541-10GCT-ND|120:CRCW0603120RJNEA:541-120GCT-ND"/>
<attribute name="MANF#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANF" value="Vishay Dale"/>
</element>
<element name="IC1" library="atmel-2005" package="TQFP100" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MANF#" value="ATMEGA2560-16AUR"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="ATMEGA2560-16AURCT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Atmel"/>
</element>
<element name="C9" library="jicamarca" package="C0402" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X03" value="ICSP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Y1" library="SmartPrj" package="RESONATOR" value="16MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="490-1198-1-ND"/>
<attribute name="MANF#" value="CSTCE16M0V53-R0"/>
<attribute name="MANF" value="Murata Electronics"/>
</element>
<element name="R8" library="jicamarca" package="R0603" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DIGIKEY#S" value="25.5:MCR03ERTF25R5:RHM25.5CFCT-ND|49.9:MCR03ERTF49R9:RHM49.9CFCT-ND|178:MCR03ERTF1780:RHM178CFCT-ND|1M:1-1879417-9:A102234CT-ND|1M:1-1879417-9:A102234CT-ND|27:RC1608J270CS:1276-5024-1-ND|10k:MCR03ERTJ103:RHM10KCGCT-ND|3.74k:TNPW06033K74BEEA:TNPW06033K74BEEA-ND:Vishay|5.49k:TNPW06035K49BEEA:TNPW06035K49BEEA-ND:Vishay"/>
<attribute name="MANF#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANF" value="Rohm Semiconductor"/>
</element>
<element name="R7" library="jicamarca" package="R0603" value="27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DIGIKEY#S" value="25.5:MCR03ERTF25R5:RHM25.5CFCT-ND|49.9:MCR03ERTF49R9:RHM49.9CFCT-ND|178:MCR03ERTF1780:RHM178CFCT-ND|1M:1-1879417-9:A102234CT-ND|1M:1-1879417-9:A102234CT-ND|27:RC1608J270CS:1276-5024-1-ND|10k:MCR03ERTJ103:RHM10KCGCT-ND|3.74k:TNPW06033K74BEEA:TNPW06033K74BEEA-ND:Vishay|5.49k:TNPW06035K49BEEA:TNPW06035K49BEEA-ND:Vishay"/>
<attribute name="MANF#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANF" value="Rohm Semiconductor"/>
</element>
<element name="C3" library="jicamarca" package="C0605" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="jicamarca" package="C0605" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="saig" package="TC7W241FUTE12LF" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="TC7W241FUTE12LFCT-ND"/>
<attribute name="MANF#" value="TC7W241FUTE12LF"/>
<attribute name="MANF" value="Toshiba"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA03-1" value="sync">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L1" library="jicamarca" package="UP1B" value="3.3u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DIGIKEY#S" value="3.3u:UP1B-3R3-R:283-4075-1-ND|2.2u:UP1B-2R2-R:513-1668-1-ND"/>
<attribute name="MANF#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANF" value="Eaton Bussmann"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA04-2" value="TTL">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="jicamarca" package="C0402" value="1.0u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="jicamarca" package="C0402" value="1.0u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA04-1" value="SOURCE">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="saig" package="T384C03" value="27MHz">
<attribute name="DIGIKEY#" value="887-1624-1-ND"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MANF#" value="8Y-27.000MEEQ-T"/>
<attribute name="MANF" value="TXC Corp."/>
</element>
<element name="R1" library="jicamarca" package="R0603" value="4">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="0:MCR03ERTJ000:RHM0.0CGCT-ND|10:MCR03ERTJ100:RHM10CGCT-ND|27:MCR03ERTF27R0:RHM27CFCT-ND|68:MCR03ERTJ680:RHM68CGCT-ND|100:MCR03ERTJ101:RHM100CGCT-ND|220:MCR03ERTJ221:RHM220CGCT-ND|330:MCR03ERTJ331:RHM330CGCT-ND|470:MCR03ERTJ471:RHM470CGCT-ND|1k:MCR03ERTJ102:RHM1.0KCGCT-ND|2k:MCR03ERTJ202:RHM2KCGCT-ND|2.2k:MCR03ERTJ222:RHM2.2KCGCT-ND|10k:MCR03ERTJ103:RHM10KCGCT-ND"/>
<attribute name="MANF#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANF" value="Rohm Semiconductor"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="v-reg" package="SOT25" value=""/>
<element name="U4" library="jicamarca" package="24QFN" value="IDT5V19EE403"/>
<element name="R5" library="jicamarca" package="R0805" value="100k">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="78.7k:MCR10ERTF7872:RHM78.7KCHCT-ND|100k:MCR10ERTF1003:RHM100KCHCT-ND|294k:MCR10ERTF2943:RHM294KCHCT-ND|470k:MCR10ERTF4703:RHM470KCHCT-ND|10:TRR10EZPF10R0:RHM10.0BLCT-ND"/>
<attribute name="MANF#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANF" value="Rohm Semiconductor"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="jicamarca" package="R0805" value="100k">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="78.7k:MCR10ERTF7872:RHM78.7KCHCT-ND|100k:MCR10ERTF1003:RHM100KCHCT-ND|294k:MCR10ERTF2943:RHM294KCHCT-ND|470k:MCR10ERTF4703:RHM470KCHCT-ND|10:TRR10EZPF10R0:RHM10.0BLCT-ND"/>
<attribute name="MANF#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANF" value="Rohm Semiconductor"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="igps" package="GPS15L" value="GPS15L"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X2" library="con-coax" package="BU-SMB-V" value="BU-SMB-V">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="-"/>
<contactref element="U2" pad="GND"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="81"/>
<contactref element="IC1" pad="62"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="99"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="P$3"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="4"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="P1_9"/>
<contactref element="J2" pad="P1_20"/>
<contactref element="J2" pad="P1_6"/>
<contactref element="J2" pad="P1_14"/>
<contactref element="J2" pad="P1_25"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="P1_25"/>
<contactref element="J2" pad="P1_14"/>
<contactref element="J2" pad="P1_9"/>
<contactref element="J2" pad="P1_20"/>
<contactref element="J2" pad="P1_6"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="X4" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="5"/>
<contactref element="X4" pad="4"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="GND"/>
<contactref element="U4" pad="23"/>
<contactref element="U4" pad="15"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GPS_ANT">
<contactref element="GAP1" pad="P$1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RF_IN">
<contactref element="D1" pad="NEG"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="U2" pad="VBAT"/>
<contactref element="J1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="GAP1" pad="P$2"/>
<contactref element="D1" pad="POS"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="X1">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="X1"/>
</signal>
<signal name="X2">
<contactref element="Q1" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="X2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="SDA_RBP">
<contactref element="U2" pad="SDA"/>
<contactref element="J2" pad="P1_3"/>
<contactref element="R4" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="44"/>
<contactref element="U4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SCL_RBP">
<contactref element="U2" pad="SCL"/>
<contactref element="J2" pad="P1_5"/>
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="43"/>
<contactref element="U4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RBP_TX">
<contactref element="J2" pad="P1_8"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RBP_RX">
<contactref element="J2" pad="P1_10"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="GPS_RX">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPS_TX">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="RESET1">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="Y1" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="Y1" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XTAL1R">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="PPS_AT">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="50"/>
</signal>
<signal name="RESET">
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PPS1">
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="U2" pad="SQW/CLKIN"/>
<contactref element="U1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="PPS">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LOCK">
<contactref element="U1" pad="P$7"/>
<contactref element="IC1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="PPS2">
<contactref element="U1" pad="P$4"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LOCK2">
<contactref element="U1" pad="P$6"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPS_PWR">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPS_ENABLE">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="P$8"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="IC1" pad="80"/>
<contactref element="IC1" pad="61"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
<contactref element="R4" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="P$5"/>
<contactref element="IC1" pad="100"/>
<contactref element="U2" pad="VCC"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="P1_1"/>
<contactref element="J2" pad="P1_17"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="18"/>
<contactref element="U4" pad="14"/>
<contactref element="U4" pad="24"/>
<contactref element="U4" pad="10"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="U4" pad="9"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="P1_4"/>
<contactref element="J2" pad="P1_2"/>
</signal>
<signal name="AUX8">
<contactref element="IC1" pad="60"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="AUX7">
<contactref element="IC1" pad="59"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AUX6">
<contactref element="IC1" pad="58"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="AUX5">
<contactref element="IC1" pad="57"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AUX4">
<contactref element="IC1" pad="56"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AUX3">
<contactref element="IC1" pad="55"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AUX2">
<contactref element="IC1" pad="54"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AUX1">
<contactref element="IC1" pad="53"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PK3">
<contactref element="IC1" pad="86"/>
<contactref element="U4" pad="21"/>
</signal>
<signal name="PK2">
<contactref element="IC1" pad="87"/>
<contactref element="U4" pad="22"/>
</signal>
<signal name="PK6">
<contactref element="IC1" pad="83"/>
<contactref element="U4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U4" pad="7"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U4" pad="8"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PK4">
<contactref element="U4" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="85"/>
</signal>
<signal name="PK5">
<contactref element="IC1" pad="84"/>
<contactref element="U4" pad="19"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
