<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>3.3v</text>
<text>GND</text>
<text>5v</text>
<text>12v</text>
</plain>
<libraries>
<library name="xilinx_devices_V6">
<description>v1.05 Xilinx FPGAs</description>
<packages>
<package name="TQ144">
<description>&lt;b&gt;TQ144 TQG144&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dp_devices">
<packages>
<package name="HEADER_PRG_1X06">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PANASONIC_D">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<packages>
<package name="TP08R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="RecDigi_share">
<packages>
<package name="UP1B">
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;, 5 lead</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="raspberrypi">
<description>&lt;h1&gt;&lt;a href="http://www.raspberrypi.org/"&gt;Raspberry Pi Board&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;
&lt;h2&gt;Changelog&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;2014-01-25: Added RasPi Model B Rev 2&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;2012-01-29: Initial version from Jacques&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;h2&gt;Licence&lt;/h2&gt;
This library stands under the &lt;a href="http://www.ohwr.org/projects/cernohl/wiki"&gt;CERN Open Hardware Licence&lt;/a&gt;.

&lt;h2&gt;Authors:&lt;/h2&gt;
&lt;a href="http://www.steffenvogel.de"&gt;Steffen Vogel&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.raspberrypi.org/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=9306"&gt;Jacques Lagnel&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;Links&lt;/h2&gt;
&lt;a href="http://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2012/12/Raspberry-Pi-Mounting-Hole-Template.png"&gt;Mounting Holes&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals"&gt;GPIO Description&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="http://openlab.com.au/wp-content/uploads/2013/04/Raspberry_Pi_Dimensions.png"&gt;Dimensions&lt;/a&gt;</description>
<packages>
<package name="RPI-B-V2SHIELD3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="saig">
<packages>
<package name="ADC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="BU-SMA-H">
<description>FEMALE &lt;b&gt;SMA CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CY7C1061AV33">
<packages>
<package name="TSOP_II">
<description>&lt;b&gt;TSOP_II&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 34&lt;/i&gt;&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="xilinx_devices_V6" package="TQ144" value="6SLX9TQG144"/>
<element name="J1" library="dp_devices" package="HEADER_PRG_1X06" value="JTAG_PROG"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP37" library="testpad" package="TP08R" value="PTR1TP08R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="PANASONIC_D" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="RecDigi_share" package="UP1B" value="2.2uH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="RecDigi_share" package="SOT23-5" value="LM3674-1.2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="raspberrypi" package="RPI-B-V2SHIELD3" value="RBP-B-V23"/>
<element name="U$1" library="saig" package="ADC" value="ADC"/>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CLKIN" library="con-coax" package="BU-SMA-H" value="BU-SMA-H">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PWR" library="con-lstb" package="MA04-1" value="PWR">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SYNCHRO" library="con-lstb" package="MA03-1" value="sync">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="CY7C1061AV33" package="TSOP_II" value="CY7C1061AV33"/>
<element name="C19" library="rcl" package="C0805" value="0.47uF"/>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value="10K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="P3"/>
<contactref element="U1" pad="P13"/>
<contactref element="U1" pad="P25"/>
<contactref element="U1" pad="P49"/>
<contactref element="U1" pad="P54"/>
<contactref element="U1" pad="P68"/>
<contactref element="U1" pad="P77"/>
<contactref element="U1" pad="P91"/>
<contactref element="U1" pad="P96"/>
<contactref element="U1" pad="P108"/>
<contactref element="U1" pad="P113"/>
<contactref element="U1" pad="P130"/>
<contactref element="U1" pad="P136"/>
<contactref element="U1" pad="P3"/>
<contactref element="U1" pad="P13"/>
<contactref element="U1" pad="P25"/>
<contactref element="U1" pad="P49"/>
<contactref element="U1" pad="P54"/>
<contactref element="U1" pad="P68"/>
<contactref element="U1" pad="P77"/>
<contactref element="U1" pad="P91"/>
<contactref element="U1" pad="P96"/>
<contactref element="U1" pad="P108"/>
<contactref element="U1" pad="P113"/>
<contactref element="U1" pad="P130"/>
<contactref element="U1" pad="P136"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="U$2" pad="P1_6"/>
<contactref element="U$2" pad="P1_20"/>
<contactref element="U$2" pad="P1_25"/>
<contactref element="U$2" pad="P1_9"/>
<contactref element="U$2" pad="P1_14"/>
<contactref element="U$2" pad="P1_25"/>
<contactref element="U$2" pad="P1_14"/>
<contactref element="U$2" pad="P1_9"/>
<contactref element="U$2" pad="P1_20"/>
<contactref element="U$2" pad="P1_6"/>
<contactref element="U$1" pad="1-20"/>
<contactref element="CLKIN" pad="3"/>
<contactref element="CLKIN" pad="4"/>
<contactref element="CLKIN" pad="5"/>
<contactref element="CLKIN" pad="2"/>
<contactref element="SYNCHRO" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="P60"/>
<contactref element="PWR" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="32"/>
<contactref element="IC2" pad="53"/>
<contactref element="IC2" pad="41"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="26"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="1-19"/>
<contactref element="U$1" pad="1-13"/>
<contactref element="U$1" pad="1-14"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U1" pad="P103"/>
<contactref element="U1" pad="P86"/>
<contactref element="U1" pad="P76"/>
<contactref element="U1" pad="P135"/>
<contactref element="U1" pad="P125"/>
<contactref element="U1" pad="P122"/>
<contactref element="U1" pad="P31"/>
<contactref element="U1" pad="P18"/>
<contactref element="U1" pad="P4"/>
<contactref element="U1" pad="P63"/>
<contactref element="U1" pad="P42"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="P73"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="PWR" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P20"/>
<contactref element="U1" pad="P36"/>
<contactref element="U1" pad="P53"/>
<contactref element="U1" pad="P90"/>
<contactref element="U1" pad="P129"/>
<contactref element="U1" pad="P37"/>
<contactref element="U1" pad="P69"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="50"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="23"/>
<contactref element="IC2" pad="29"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1-12"/>
<contactref element="U$1" pad="1-11"/>
</signal>
<signal name="1.2V">
<contactref element="U1" pad="P19"/>
<contactref element="U1" pad="P128"/>
<contactref element="U1" pad="P89"/>
<contactref element="U1" pad="P52"/>
<contactref element="U1" pad="P28"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P106"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P107"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P110"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="TP37" pad="TP"/>
<contactref element="U1" pad="P109"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="ENB4">
<contactref element="U$1" pad="2-6"/>
<contactref element="U1" pad="P117"/>
</signal>
<signal name="MOSI4">
<contactref element="U$1" pad="2-7"/>
<contactref element="U1" pad="P118"/>
</signal>
<signal name="MISO4">
<contactref element="U$1" pad="2-8"/>
<contactref element="U1" pad="P119"/>
</signal>
<signal name="CLK5">
<contactref element="U$1" pad="2-1"/>
<contactref element="U1" pad="P111"/>
</signal>
<signal name="SUSPEND">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="P105"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U$2" pad="P1_3"/>
<contactref element="U1" pad="P83"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U$2" pad="P1_5"/>
<contactref element="U1" pad="P85"/>
</signal>
<signal name="MISORPI">
<contactref element="U$2" pad="P1_21"/>
<contactref element="U1" pad="P98"/>
</signal>
<signal name="MOSIRPI">
<contactref element="U$2" pad="P1_19"/>
<contactref element="U1" pad="P99"/>
</signal>
<signal name="ENBRPI">
<contactref element="U$2" pad="P1_24"/>
<contactref element="U1" pad="P97"/>
</signal>
<signal name="CLKRPI">
<contactref element="U1" pad="P95"/>
<contactref element="U$2" pad="P1_23"/>
</signal>
<signal name="PPS2">
<contactref element="SYNCHRO" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="P78"/>
<contactref element="U$1" pad="1-2"/>
</signal>
<signal name="LOCK2">
<contactref element="SYNCHRO" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="P79"/>
<contactref element="U$1" pad="1-1"/>
</signal>
<signal name="CLK_IN">
<contactref element="CLKIN" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P51"/>
</signal>
<signal name="5.0V">
<contactref element="PWR" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="1-16"/>
<contactref element="U$1" pad="1-15"/>
</signal>
<signal name="+3.3V">
<contactref element="U$2" pad="P1_17"/>
<contactref element="U$2" pad="P1_1"/>
</signal>
<signal name="+5.0V">
<contactref element="U$2" pad="P1_4"/>
<contactref element="U$2" pad="P1_2"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="PWR" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1-17"/>
<contactref element="U$1" pad="1-18"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MEM_A19">
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="P5"/>
</signal>
<signal name="MEM_A18">
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="MEM_A17">
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="U1" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="MEM_A16">
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="U1" pad="P144"/>
</signal>
<signal name="MEM_A15">
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="P143"/>
</signal>
<signal name="MEM_A14">
<contactref element="IC2" pad="34"/>
<contactref element="U1" pad="P43"/>
</signal>
<signal name="MEM_A13">
<contactref element="IC2" pad="35"/>
<contactref element="U1" pad="P41"/>
</signal>
<signal name="MEM_A12">
<contactref element="IC2" pad="36"/>
<contactref element="U1" pad="P40"/>
</signal>
<signal name="MEM_A11">
<contactref element="IC2" pad="37"/>
<contactref element="U1" pad="P39"/>
</signal>
<signal name="MEM_A10">
<contactref element="IC2" pad="38"/>
<contactref element="U1" pad="P35"/>
</signal>
<signal name="MEM_A9">
<contactref element="IC2" pad="44"/>
<contactref element="U1" pad="P32"/>
</signal>
<signal name="MEM_A8">
<contactref element="IC2" pad="45"/>
<contactref element="U1" pad="P30"/>
</signal>
<signal name="MEM_A7">
<contactref element="IC2" pad="46"/>
<contactref element="U1" pad="P29"/>
</signal>
<signal name="MEM_A6">
<contactref element="IC2" pad="47"/>
<contactref element="U1" pad="P21"/>
</signal>
<signal name="MEM_A5">
<contactref element="IC2" pad="48"/>
<contactref element="U1" pad="P22"/>
</signal>
<signal name="MEM_A4">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="P14"/>
</signal>
<signal name="MEM_A3">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="P15"/>
</signal>
<signal name="MEM_D0">
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="U1" pad="P142"/>
</signal>
<signal name="MEM_D1">
<contactref element="IC2" pad="24"/>
<contactref element="U1" pad="P141"/>
</signal>
<signal name="MEM_D2">
<contactref element="IC2" pad="25"/>
<contactref element="U1" pad="P140"/>
</signal>
<signal name="MEM_D3">
<contactref element="IC2" pad="27"/>
<contactref element="U1" pad="P139"/>
</signal>
<signal name="MEM_D4">
<contactref element="IC2" pad="28"/>
<contactref element="U1" pad="P47"/>
</signal>
<signal name="MEM_D5">
<contactref element="IC2" pad="30"/>
<contactref element="U1" pad="P46"/>
</signal>
<signal name="MEM_D6">
<contactref element="IC2" pad="31"/>
<contactref element="U1" pad="P45"/>
</signal>
<signal name="MEM_D7">
<contactref element="IC2" pad="33"/>
<contactref element="U1" pad="P44"/>
</signal>
<signal name="MEM_D8">
<contactref element="IC2" pad="49"/>
<contactref element="U1" pad="P23"/>
</signal>
<signal name="MEM_D9">
<contactref element="IC2" pad="51"/>
<contactref element="U1" pad="P24"/>
</signal>
<signal name="MEM_D10">
<contactref element="IC2" pad="52"/>
<contactref element="U1" pad="P26"/>
</signal>
<signal name="MEM_D11">
<contactref element="IC2" pad="54"/>
<contactref element="U1" pad="P27"/>
</signal>
<signal name="MEM_D12">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P9"/>
</signal>
<signal name="MEM_D13">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="P10"/>
</signal>
<signal name="MEM_D14">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="P11"/>
</signal>
<signal name="MEM_D15">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="P12"/>
</signal>
<signal name="MEM_A2">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="P16"/>
</signal>
<signal name="MEM_A1">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="P17"/>
</signal>
<signal name="MEM_A0">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="P8"/>
</signal>
<signal name="MEM_BHE">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="P7"/>
</signal>
<signal name="MEM_BLE">
<contactref element="IC2" pad="39"/>
<contactref element="U1" pad="P34"/>
</signal>
<signal name="MEM_WE">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="P6"/>
</signal>
<signal name="MEM_OE">
<contactref element="IC2" pad="42"/>
<contactref element="U1" pad="P33"/>
</signal>
<signal name="CLK1">
<contactref element="U$1" pad="2-17"/>
<contactref element="U1" pad="P133"/>
</signal>
<signal name="ENB1">
<contactref element="U$1" pad="2-18"/>
<contactref element="U1" pad="P134"/>
</signal>
<signal name="MOSI1">
<contactref element="U$1" pad="2-19"/>
<contactref element="U1" pad="P137"/>
</signal>
<signal name="MISO1">
<contactref element="U$1" pad="2-20"/>
<contactref element="U1" pad="P138"/>
</signal>
<signal name="CLK2">
<contactref element="U$1" pad="2-13"/>
<contactref element="U1" pad="P126"/>
</signal>
<signal name="ENB2">
<contactref element="U$1" pad="2-14"/>
<contactref element="U1" pad="P127"/>
</signal>
<signal name="MOSI2">
<contactref element="U$1" pad="2-15"/>
<contactref element="U1" pad="P131"/>
</signal>
<signal name="MISO2">
<contactref element="U$1" pad="2-16"/>
<contactref element="U1" pad="P132"/>
</signal>
<signal name="CLK3">
<contactref element="U$1" pad="2-9"/>
<contactref element="U1" pad="P120"/>
</signal>
<signal name="ENB3">
<contactref element="U$1" pad="2-10"/>
<contactref element="U1" pad="P121"/>
</signal>
<signal name="MOSI3">
<contactref element="U$1" pad="2-11"/>
<contactref element="U1" pad="P123"/>
</signal>
<signal name="MISO3">
<contactref element="U$1" pad="2-12"/>
<contactref element="U1" pad="P124"/>
</signal>
<signal name="CLK4">
<contactref element="U$1" pad="2-5"/>
<contactref element="U1" pad="P116"/>
</signal>
<signal name="MISO5">
<contactref element="U$1" pad="2-4"/>
<contactref element="U1" pad="P115"/>
</signal>
<signal name="MOSI5">
<contactref element="U$1" pad="2-3"/>
<contactref element="U1" pad="P114"/>
</signal>
<signal name="ENB5">
<contactref element="U$1" pad="2-2"/>
<contactref element="U1" pad="P112"/>
</signal>
<signal name="CLK_OUT">
<contactref element="U1" pad="P67"/>
<contactref element="U$1" pad="1-3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="P65"/>
<contactref element="U$1" pad="1-5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="P66"/>
<contactref element="U$1" pad="1-4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="P62"/>
<contactref element="U$1" pad="1-6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="P61"/>
<contactref element="U$1" pad="1-7"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="P59"/>
<contactref element="U$1" pad="1-8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="P58"/>
<contactref element="U$1" pad="1-9"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="P57"/>
<contactref element="U$1" pad="1-10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
