<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="98.681425" y2="-1.360746875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="98.681425" y1="-1.360746875" x2="98.681425" y2="78.639253125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="98.681425" y1="78.639253125" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="linear-technology-3">
<description>&lt;b&gt;Linear Technology Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.linear.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Modified by szczepan@stud.fh-hannover.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TSSOP28-PAD">
</package>
<package name="TSOT23-6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jicamarca">
<description>&lt;h1&gt;Jicamarca Library&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;
&lt;i&gt;Creado por Jorge Ortiz, 2013.09.13&lt;/i&gt;
&lt;h2&gt;Descripción&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt; Esta librería de Eagle 5.9 incluye los diferentes dispositivos que se usan en todos los proyectos en Jicamarca, a excepción de los que estan incluídos por defecto en las librerias de instalación de Eagle.
&lt;p&gt; Uso: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Para añadir nuevos dispositivos, se puede abrir la librería en eagle y añadir los dispositivos, símbolo y/o paquetes correspondiente manualmente&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Para añadir nuevos dispositivos desde otras librerías&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Bajarse la libraría correspondiente de Internet y abrirla en Eagle Control Panel&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;File &gt; Export &gt; Script (Creará un script con todas las partes de la librería)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Script &gt; lbrdump.ulp &gt; [Script Exportado en paso anterior] (Creará un script por cada parte)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Añadir la librería, el export, y las partes a SVN&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Copiar solo las partes necesarias al directorio jocamarca_library/all_parts&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Nota que algunos devices incluyen sus propios símbolos y multiples paquetes, añadir esos también aun si no se usan.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Desde Eagle Control Panal, abror la librería jicamarca.lbr&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Hacer Run &gt; Script &gt; [Paquetes por importar]&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Hacer Run &gt; Script &gt; [Símbolos por importar]&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Hacer Run &gt; Script &gt; [Devices por importar]&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Comprobar que los nuevos dispositivos estan en la librería&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Hacer Rename al device para ponerle un prefix adecuado (IC_, CONN_, RES_, etc..) y guardar los cambios&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Hacer un commit en SVN a la nueva versión actualizada de la librería&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;
Scripts originales e instrucciones bajados de &lt;a href="http://dangerousprototypes.com/docs/Dangerous_Prototypes_Cadsoft_Eagle_parts_library#Library_helper_scripts"&gt;Dangerous Prototypes&lt;/a&gt;.</description>
<packages>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1210">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CAPSMT_62_C10">
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="MSD1260-333MLB">
</package>
<package name="SOT-223">
</package>
<package name="HTSSOP-20">
</package>
<package name="M−FLAT">
</package>
<package name="SRR7045">
</package>
<package name="CSD17313Q2">
</package>
<package name="TPS54622RHLR">
</package>
<package name="SER1390-473MLB">
</package>
<package name="VLP8040T-6R8M">
</package>
<package name="TPS54618RTER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="vishay-1">
<packages>
<package name="POWERPAK-SO-8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="zetex">
<description>&lt;b&gt;Zetex Power MOS FETs, Bridges, Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.zetex.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="on-semiconductor">
<description>&lt;b&gt;ON Semiconductor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;a href="http://onsemi.com"&gt; Home page &lt;/a&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="linear-technology-3" package="TSSOP28-PAD" value="LT3796"/>
<element name="IC1" library="linear-technology-3" package="TSOT23-6" value="LTC4412ES6"/>
<element name="R2" library="jicamarca" package="R0805" value=""/>
<element name="R3" library="jicamarca" package="R0805" value=""/>
<element name="R4" library="jicamarca" package="R0805" value=""/>
<element name="R5" library="jicamarca" package="R0805" value=""/>
<element name="R6" library="jicamarca" package="R0805" value=""/>
<element name="R7" library="jicamarca" package="R0805" value=""/>
<element name="R8" library="jicamarca" package="R0805" value=""/>
<element name="R10" library="jicamarca" package="R0805" value=""/>
<element name="R9" library="jicamarca" package="R0805" value=""/>
<element name="RSNS1" library="jicamarca" package="R1206" value="150m">
<attribute name="CODE" value="KRL1632E-M-R150-F-T5"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Susumu"/>
</element>
<element name="RSNS" library="jicamarca" package="R1206" value="33m">
<attribute name="CODE" value="KRL1632E-M-R033-F-T5"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Susumu"/>
</element>
<element name="R15" library="jicamarca" package="R1206" value="150m">
<attribute name="CODE" value="KRL1632E-M-R150-F-T5"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Susumu"/>
</element>
<element name="R14" library="jicamarca" package="R0805" value=""/>
<element name="R13" library="jicamarca" package="R0805" value=""/>
<element name="C3" library="jicamarca" package="C0805" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="220p:CL21B221KBANFNC:1276-2473-1-ND|470p:CL21B471KBANNNC:1276-1300-1-ND|0.1u:CL21B104KBCNNNC:1276-1003-1-ND|0.01u:CL21B103KBANNNC:1276-1015-1-ND"/>
<attribute name="MANF#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANF" value="Samsung"/>
</element>
<element name="C6" library="jicamarca" package="C0805" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="220p:CL21B221KBANFNC:1276-2473-1-ND|470p:CL21B471KBANNNC:1276-1300-1-ND|0.1u:CL21B104KBCNNNC:1276-1003-1-ND|0.01u:CL21B103KBANNNC:1276-1015-1-ND"/>
<attribute name="MANF#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANF" value="Samsung"/>
</element>
<element name="C7" library="jicamarca" package="C0805" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="220p:CL21B221KBANFNC:1276-2473-1-ND|470p:CL21B471KBANNNC:1276-1300-1-ND|0.1u:CL21B104KBCNNNC:1276-1003-1-ND|0.01u:CL21B103KBANNNC:1276-1015-1-ND"/>
<attribute name="MANF#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANF" value="Samsung"/>
</element>
<element name="C5" library="jicamarca" package="C0805" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="220p:CL21B221KBANFNC:1276-2473-1-ND|470p:CL21B471KBANNNC:1276-1300-1-ND|0.1u:CL21B104KBCNNNC:1276-1003-1-ND|0.01u:CL21B103KBANNNC:1276-1015-1-ND"/>
<attribute name="MANF#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANF" value="Samsung"/>
</element>
<element name="C2" library="jicamarca" package="C0805" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="220p:CL21B221KBANFNC:1276-2473-1-ND|470p:CL21B471KBANNNC:1276-1300-1-ND|0.1u:CL21B104KBCNNNC:1276-1003-1-ND|0.01u:CL21B103KBANNNC:1276-1015-1-ND"/>
<attribute name="MANF#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANF" value="Samsung"/>
</element>
<element name="R1" library="jicamarca" package="R0805" value=""/>
<element name="C1" library="jicamarca" package="C0805" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="220p:CL21B221KBANFNC:1276-2473-1-ND|470p:CL21B471KBANNNC:1276-1300-1-ND|0.1u:CL21B104KBCNNNC:1276-1003-1-ND|0.01u:CL21B103KBANNNC:1276-1015-1-ND"/>
<attribute name="MANF#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANF" value="Samsung"/>
</element>
<element name="C4" library="jicamarca" package="C0805" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="220p:CL21B221KBANFNC:1276-2473-1-ND|470p:CL21B471KBANNNC:1276-1300-1-ND|0.1u:CL21B104KBCNNNC:1276-1003-1-ND|0.01u:CL21B103KBANNNC:1276-1015-1-ND"/>
<attribute name="MANF#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANF" value="Samsung"/>
</element>
<element name="C8" library="jicamarca" package="C0805" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="220p:CL21B221KBANFNC:1276-2473-1-ND|470p:CL21B471KBANNNC:1276-1300-1-ND|0.1u:CL21B104KBCNNNC:1276-1003-1-ND|0.01u:CL21B103KBANNNC:1276-1015-1-ND"/>
<attribute name="MANF#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANF" value="Samsung"/>
</element>
<element name="C9" library="jicamarca" package="C0805" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="220p:CL21B221KBANFNC:1276-2473-1-ND|470p:CL21B471KBANNNC:1276-1300-1-ND|0.1u:CL21B104KBCNNNC:1276-1003-1-ND|0.01u:CL21B103KBANNNC:1276-1015-1-ND"/>
<attribute name="MANF#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANF" value="Samsung"/>
</element>
<element name="M1" library="vishay-1" package="POWERPAK-SO-8" value="SI7850DP"/>
<element name="Q1" library="zetex" package="SOT-23" value="FMMT591A"/>
<element name="D1" library="on-semiconductor" package="SMB" value="MBRS260T3G"/>
<element name="L1" library="jicamarca" package="MSD1260-333MLB" value="33uH"/>
<element name="U2" library="jicamarca" package="SOT-223" value="SPX3940AM3-L-3-3"/>
<element name="U3" library="jicamarca" package="SOT-223" value="SPX3940AM3-L-5-0"/>
<element name="U4" library="jicamarca" package="HTSSOP-20" value="LM25118"/>
<element name="CBOOT" library="jicamarca" package="C0805" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="311-1140-1-ND"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="YAGEO AMERICA"/>
</element>
<element name="CCOMP" library="jicamarca" package="C0805" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="311-1114-1-ND"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="YAGEO AMERICA"/>
</element>
<element name="CCOMP2" library="jicamarca" package="C0805" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="311-1128-1-ND"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="YAGEO AMERICA"/>
</element>
<element name="CIN" library="jicamarca" package="C0805" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="490-5422-1-ND"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="UE_DIGIKEY#SS"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="MURATA"/>
</element>
<element name="CINX" library="jicamarca" package="C0805" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="478-3755-1-ND"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="AVX"/>
<attribute name="VALUE" value="100n"/>
</element>
<element name="COUT" library="jicamarca" package="C0805" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="490-5422-1-ND"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="UE_DIGIKEY#SS"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="MURATA"/>
</element>
<element name="CRAMP" library="jicamarca" package="C0805" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="311-1126-1-ND"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="YAGEO AMERICA"/>
</element>
<element name="CSS" library="jicamarca" package="C0805" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="311-1124-1-ND"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="YAGEO AMERICA"/>
</element>
<element name="CVCC" library="jicamarca" package="C0805" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="587-1283-1-ND "/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TAIYO YUDEN"/>
</element>
<element name="D2" library="jicamarca" package="M−FLAT" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="CMS06QMCT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TOSHIBA"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
</element>
<element name="D3" library="jicamarca" package="M−FLAT" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="CMS06QMCT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TOSHIBA"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
</element>
<element name="D4" library="jicamarca" package="M−FLAT" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="CMS06QMCT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TOSHIBA"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
</element>
<element name="D5" library="jicamarca" package="M−FLAT" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="CMS06QMCT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TOSHIBA"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
</element>
<element name="L1_12" library="jicamarca" package="SRR7045" value=""/>
<element name="M2" library="jicamarca" package="CSD17313Q2" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="296-27233-1-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TEXAS INSTRUMENTS"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
</element>
<element name="M3" library="jicamarca" package="CSD17313Q2" value="">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="296-27233-1-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TEXAS INSTRUMENTS"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
</element>
<element name="RCOMP" library="jicamarca" package="R0805" value="64.9K">
<attribute name="MANUFACTURER" value="Panasonic"/>
<attribute name="DIGIKE#S" value="P64.9KCCT-ND"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
</element>
<element name="RENB_12" library="jicamarca" package="R0805" value="1000K">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="P1.00MCCT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Panasonic"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
</element>
<element name="RFBB" library="jicamarca" package="R0402" value="1k">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="541-1.00KLCT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Vishay-Dale"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
</element>
<element name="RFBT" library="jicamarca" package="R0402" value="8.66K">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="541-8.66KLCT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Vishay-Dale"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
</element>
<element name="RSENSE" library="jicamarca" package="R0805" value="0.82">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="P.82DCT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Panasonic"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
</element>
<element name="RT" library="jicamarca" package="R0805" value="61.9K">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="P61.9KCCT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Panasonic"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
</element>
<element name="RUV1" library="jicamarca" package="R0805" value="16.5k">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="P16.5KCCT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Panasonic"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
</element>
<element name="RUV2" library="jicamarca" package="R0805" value="3.4K">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="P3.40KCCT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Panasonic"/>
<attribute name="DIGIEY#K" value="USE_DIGIKEY#S"/>
</element>
<element name="U$1" library="jicamarca" package="TPS54622RHLR" value="TPS54622">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CCOMP_5" library="jicamarca" package="C0805" value="470n">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="587-1282-1-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Taiyo Yuden"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CBOOT_5" library="jicamarca" package="C0805" value="100n">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="478-3755-1-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="AVX"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CCOMP2_5" library="jicamarca" package="C0805" value="1n">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="311-1127-1-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Yageo America"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CIN_5" library="jicamarca" package="C1210" value="22u">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="490-3889-1-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Murata"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CINX_5" library="jicamarca" package="C0805" value="4.7u">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="490-6467-1-ND "/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Murata"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="COUT_5" library="jicamarca" package="CAPSMT_62_C10" value="180u">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="P16476CT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Panasonic"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEUY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CSS_5" library="jicamarca" package="C0805" value="150p">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="311-1113-1-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Yageo America"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1_5" library="jicamarca" package="SER1390-473MLB" value="47u">
<attribute name="MOUSER#" value="994-SER1390-473MLB"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Coilcreaft"/>
<attribute name="DCR" value="21m"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RCOMP_5" library="jicamarca" package="R0805" value="3.24k">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="P3.24KCCT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Panasonic"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RENB_5" library="jicamarca" package="R0805" value="37.4k">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="P37.4KCCT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Panasonic"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RENT_5" library="jicamarca" package="R0805" value="105k">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="P105KCCT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Panasonic"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RFBB_5" library="jicamarca" package="R0805" value="10K">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="P10.0KCCT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Panasonic"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RFBT_5" library="jicamarca" package="R0805" value="80.6k">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="P80.6KCCT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Panasonic"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RT_5" library="jicamarca" package="R0805" value="243K">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="P243KCCT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Panasonic"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CBOOT_3" library="jicamarca" package="C0805" value="100n">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="478-3755-1-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="AVX"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CCOMP2_3" library="jicamarca" package="C0805" value="150p">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="311-1113-1-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Yageo America"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CINX_3" library="jicamarca" package="C0805" value="100n">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="478-3755-1-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="AVX"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RFBB_3" library="jicamarca" package="R0805" value="10K">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="P10.0KCCT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Panasonic"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CCOMP_3" library="jicamarca" package="C0805" value="47n">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="587-1280-1-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Taiyo Yuden"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CIN_3" library="jicamarca" package="C0805" value="10u">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="399-4925-1-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Kemet"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="COUT_3" library="jicamarca" package="C0805" value="22u">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="490-1719-1-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Murata"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CSS_3" library="jicamarca" package="C0805" value="2.7n">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="GRM216R71E272KA01D-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Murata"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1_3" library="jicamarca" package="VLP8040T-6R8M" value="6.8u">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="445-6586-1-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TDK"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RCOMP_3" library="jicamarca" package="R0805" value="4.12k">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="Panasonic"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RENB_3" library="jicamarca" package="R0805" value="82.5k">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="P82.5KCCT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Panasonic"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RENT_3" library="jicamarca" package="R0805" value="107k">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="P107KCCT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Panasonic"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RFBT_3" library="jicamarca" package="R0805" value="31.6k">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="P31.6KCCT-ND"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="MANUFATURER" value="Panasonic"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RPG_3" library="jicamarca" package="R0805" value="49.9k">
<attribute name="MANUFACTURER" value="Panasonic"/>
<attribute name="DIGIKE#S" value="P49.9KCDKR-ND"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RT_3" library="jicamarca" package="R0805" value="432k">
<attribute name="DIGKEY#S" value="P432KCCT-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Panasonic"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="jicamarca" package="TPS54618RTER" value="TPS54618RTER">
<attribute name="DIGIKEY#S" value="296-28148-1-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="DIGIKEY#" value="USE_DIGIKEY#S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="0V">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="RSNS" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="N"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="RSNS" pad="2"/>
<contactref element="M1" pad="S"/>
<contactref element="M1" pad="S1"/>
<contactref element="M1" pad="S2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="RSNS1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="RSNS1" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="M1" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="D"/>
<contactref element="M1" pad="D1"/>
<contactref element="M1" pad="D2"/>
<contactref element="M1" pad="D3"/>
<contactref element="M1" pad="D5"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="P"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="RUV1" pad="1"/>
<contactref element="RUV2" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="RCOMP" pad="1"/>
<contactref element="CCOMP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U4" pad="9"/>
<contactref element="RCOMP" pad="2"/>
<contactref element="CCOMP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U4" pad="8"/>
<contactref element="CCOMP2" pad="2"/>
<contactref element="RFBB" pad="2"/>
<contactref element="RFBT" pad="1"/>
<contactref element="CCOMP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U4" pad="7"/>
<contactref element="CSS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="CRAMP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="RENB_12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="RT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="RUV1" pad="2"/>
<contactref element="RENB_12" pad="2"/>
<contactref element="CIN" pad="1"/>
<contactref element="CINX" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="M3" pad="2"/>
<contactref element="M3" pad="8"/>
<contactref element="M3" pad="1"/>
<contactref element="M3" pad="6"/>
<contactref element="M3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="RFBB" pad="1"/>
<contactref element="RUV2" pad="1"/>
<contactref element="RT" pad="1"/>
<contactref element="CRAMP" pad="2"/>
<contactref element="CSS" pad="2"/>
<contactref element="CINX" pad="2"/>
<contactref element="CIN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="U4" pad="10"/>
<contactref element="RFBT" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="1"/>
<contactref element="COUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND_12">
<contactref element="U4" pad="GND"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="U4" pad="14"/>
<contactref element="COUT" pad="2"/>
<contactref element="M2" pad="4"/>
<contactref element="M2" pad="7"/>
<contactref element="RSENSE" pad="1"/>
<contactref element="CVCC" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="13"/>
<contactref element="U4" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="U4" pad="16"/>
<contactref element="CVCC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="U4" pad="12"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="RSENSE" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="U4" pad="15"/>
<contactref element="M2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="U4" pad="18"/>
<contactref element="CBOOT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="M3" pad="4"/>
<contactref element="M3" pad="7"/>
<contactref element="CBOOT" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="L1_12" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="U4" pad="19"/>
<contactref element="M3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="L1_12" pad="2"/>
<contactref element="M2" pad="2"/>
<contactref element="M2" pad="8"/>
<contactref element="M2" pad="1"/>
<contactref element="M2" pad="6"/>
<contactref element="M2" pad="5"/>
<contactref element="D5" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="CIN_5" pad="1"/>
<contactref element="CINX_5" pad="1"/>
<contactref element="RENT_5" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="RENT_5" pad="1"/>
<contactref element="RENB_5" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="RT_5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="CSS_5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND_5">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="CSS_5" pad="2"/>
<contactref element="RT_5" pad="1"/>
<contactref element="RENB_5" pad="1"/>
<contactref element="CINX_5" pad="2"/>
<contactref element="CIN_5" pad="2"/>
<contactref element="CCOMP_5" pad="2"/>
<contactref element="CCOMP2_5" pad="2"/>
<contactref element="RFBB_5" pad="1"/>
<contactref element="L1_5" pad="3"/>
<contactref element="COUT_5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="RCOMP_5" pad="2"/>
<contactref element="CCOMP2_5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="RCOMP_5" pad="1"/>
<contactref element="CCOMP_5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="CBOOT_5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="CBOOT_5" pad="2"/>
<contactref element="L1_5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="RFBT_5" pad="1"/>
<contactref element="RFBB_5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="RFBT_5" pad="2"/>
<contactref element="COUT_5" pad="A"/>
<contactref element="L1_5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="RPG_3" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="RENT_3" pad="1"/>
<contactref element="RENB_3" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="RT_3" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="CSS_3" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="GND_3">
<contactref element="CSS_3" pad="2"/>
<contactref element="RT_3" pad="1"/>
<contactref element="RENB_3" pad="1"/>
<contactref element="CINX_3" pad="1"/>
<contactref element="CIN_3" pad="2"/>
<contactref element="CCOMP2_3" pad="2"/>
<contactref element="CCOMP_3" pad="2"/>
<contactref element="RFBB_3" pad="1"/>
<contactref element="COUT_3" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="17"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="U5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="RCOMP_3" pad="2"/>
<contactref element="CCOMP2_3" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="RCOMP_3" pad="1"/>
<contactref element="CCOMP_3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="CBOOT_3" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="L1_3" pad="1"/>
<contactref element="CBOOT_3" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="12"/>
<contactref element="U5" pad="11"/>
<contactref element="U5" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="RFBT_3" pad="1"/>
<contactref element="RFBB_3" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VOUT_3">
<contactref element="RFBT_3" pad="2"/>
<contactref element="COUT_3" pad="1"/>
<contactref element="L1_3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIN_3">
<contactref element="RPG_3" pad="1"/>
<contactref element="RENT_3" pad="2"/>
<contactref element="CINX_3" pad="2"/>
<contactref element="CIN_3" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="16"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
